0. Убедитесь что у вас установлен OpenWRT и пакет kmod-mtd-rw. Или используйте файл обновления OpenWRT из папки Breed install/Data/openwrt-23.05.4-tplink_archer-c6u-v1-squashfs-factory.bin


1. Запустить BreedEnter.exe от имени администратора по пути Keenetic/BreedEnter. При получении ошибки установить WinPcap.exe
2. В китайском интерфейсе нажать всего одну кнопку
3. Запустить !Start.bat в папке Breed
4. После выполнения скрипта открыть загрузчик Breed по адресу 192.168.1.1. Закрыть программу BreedEnter
5. Загрузить полученный файл Keenetic-C6U-XXX.bin как указано в Установка.png